|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model grzejnika przeciwwybuchowego ERB EX** | **Moc**  | **Długość** | **Waga** |
|   TE 220310250, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 250 W  | 450 mm  |  8,0 kg |
|   TE 220410325, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  325 W |  550 mm |  9,0 kg |
|   TE 220610450, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  450 W |  750 mm |  11,0 kg |
|   TE 220810600, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  600 W |  950 mm |  12,0 kg |
|   TE 220910700, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  700 W |  1050 mm |  13,0 kg |
|   TE 221110800, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  800 W |  1250 mm |  14,5 kg |
|   TE 221210900, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  900 W |  1350 mm |  15,0 kg |
|   TE 221411100, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1100 W |  1550 mm |  16,5 kg |
|   TE 221511200, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1200 W |  1650 mm |  17,0 kg |
|   TE 221611280, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1280 W |  1750 mm |  18,0 kg |
|   TE 221711360, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1360 W |  1850 mm |  18,5 kg |
|   TE 221811440, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1440 W |  1950 mm |  19,0 kg |
|   TE 222011600, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1600 W | 2150 mm  |  21,0 kg |
|   TE 222111680, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |   1680 W |  2250 mm |  21,5 kg |
|   TE 222211760, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1760 W |  2350 mm |  22,0 kg |
|   TE 222311840, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1840 W |  2450 mm |  23,0 kg |
|   TE 222411920, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1920 W |  2550 mm |  23,5 kg |
|   TE 222612080, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  2080 W |  2750 mm |  25,0 kg |
|   TE 222712160, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  2160 W |  2850 mm |  25,5 kg |
|   TE 222812240, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  2240 W |  2950 mm |  26,5 kg |
|   TE 222912320, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  2320 W |  3050 mm |   27,5 kg   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model grzejnika przeciwwybuchowego ERB EX** | **Moc**  | **Długość**  | **Waga**  |
|  TE 225310140, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 140 W |  450 mm | 8,0 kg |
|  TE 225410180, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex,  |  180 W |  550 mm |  9,0 kg |
|  TE 225610280, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  280 W |  750 mm |  11,0 kg |
|  TE 225810370, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  370 W |  950 mm |  12,0 kg |
|  TE 225910420, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  420 W |  1050 mm |  13,0 kg |
|  TE 226110510, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  510 W |  1250 mm |  14,5 kg |
|  TE 226210560, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  560 W |  1350 mm |  15,0 kg |
|  TE 226410650, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  650 W |  1550 mm |  16,5 kg |
|  TE 226510700, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  700 W |  1650 mm |  17,0 kg |
|  TE 226610740, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  740 W |  1750 mm |  18,0 kg |
|  TE 226710790, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  790 W |  1850 mm |  18,5 kg |
|  TE 226810840, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  840 W |  1950 mm |  19,0 kg |
|  TE 227010930, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  930 W |  2150 mm |  21,0 kg |
|  TE 227110980, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 980 W |  2250 mm |  21,5 kg |
|  TE 227211020, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1020 W |  2350 mm |  22,0 kg |
|  TE 227311070, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex |  1070 W | 2450 mm |  23,0 kg |
|  TE 227311120, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1120 W | 2550 mm | 23,5 kg |
|  TE 227311210, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1210 W | 2750 mm | 25,0 kg |
|  TE 227311260, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1260 W | 2850 mm | 25,5 kg |
|  TE 227311300, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1300 W | 2950 mm | 26,5 kg |
|  TE 227311350, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1350 W | 3050 mm | 27,5 kg |