|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model grzejnika przeciwwybuchowego ERB EX** | **Moc** | **Długość** | **Waga** |
| TE 220310250, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 250 W | 450 mm | 8,0 kg |
| TE 220410325, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 325 W | 550 mm | 9,0 kg |
| TE 220610450, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 450 W | 750 mm | 11,0 kg |
| TE 220810600, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 600 W | 950 mm | 12,0 kg |
| TE 220910700, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 700 W | 1050 mm | 13,0 kg |
| TE 221110800, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 800 W | 1250 mm | 14,5 kg |
| TE 221210900, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 900 W | 1350 mm | 15,0 kg |
| TE 221411100, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1100 W | 1550 mm | 16,5 kg |
| TE 221511200, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1200 W | 1650 mm | 17,0 kg |
| TE 221611280, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1280 W | 1750 mm | 18,0 kg |
| TE 221711360, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1360 W | 1850 mm | 18,5 kg |
| TE 221811440, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1440 W | 1950 mm | 19,0 kg |
| TE 222011600, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1600 W | 2150 mm | 21,0 kg |
| TE 222111680, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1680 W | 2250 mm | 21,5 kg |
| TE 222211760, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1760 W | 2350 mm | 22,0 kg |
| TE 222311840, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1840 W | 2450 mm | 23,0 kg |
| TE 222411920, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1920 W | 2550 mm | 23,5 kg |
| TE 222612080, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 2080 W | 2750 mm | 25,0 kg |
| TE 222712160, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 2160 W | 2850 mm | 25,5 kg |
| TE 222812240, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 2240 W | 2950 mm | 26,5 kg |
| TE 222912320, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 2320 W | 3050 mm | 27,5 kg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model grzejnika przeciwwybuchowego ERB EX** | **Moc** | **Długość** | **Waga** |
| TE 225310140, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 140 W | 450 mm | 8,0 kg |
| TE 225410180, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex, | 180 W | 550 mm | 9,0 kg |
| TE 225610280, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 280 W | 750 mm | 11,0 kg |
| TE 225810370, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 370 W | 950 mm | 12,0 kg |
| TE 225910420, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 420 W | 1050 mm | 13,0 kg |
| TE 226110510, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 510 W | 1250 mm | 14,5 kg |
| TE 226210560, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 560 W | 1350 mm | 15,0 kg |
| TE 226410650, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 650 W | 1550 mm | 16,5 kg |
| TE 226510700, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 700 W | 1650 mm | 17,0 kg |
| TE 226610740, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 740 W | 1750 mm | 18,0 kg |
| TE 226710790, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 790 W | 1850 mm | 18,5 kg |
| TE 226810840, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 840 W | 1950 mm | 19,0 kg |
| TE 227010930, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 930 W | 2150 mm | 21,0 kg |
| TE 227110980, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 980 W | 2250 mm | 21,5 kg |
| TE 227211020, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1020 W | 2350 mm | 22,0 kg |
| TE 227311070, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1070 W | 2450 mm | 23,0 kg |
| TE 227311120, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1120 W | 2550 mm | 23,5 kg |
| TE 227311210, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1210 W | 2750 mm | 25,0 kg |
| TE 227311260, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1260 W | 2850 mm | 25,5 kg |
| TE 227311300, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1300 W | 2950 mm | 26,5 kg |
| TE 227311350, D-8500, z dławicą kablową M20 Ex | 1350 W | 3050 mm | 27,5 kg |