**Kocioł gazowy jedno funkcyjny DIETRICH KOCIOŁ MCR3 EVO 35T – 7716671A**

**Zalety**

* Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie
* Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
* Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do przezbrojenia

**Specyfikacja**

* Klasa efektywności energetycznej:
  + **“A”** dla c.o. [Dowiedz się więcej](https://dedietrich.pl/erp/)
* Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)
* Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
* Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%
* Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<60 mg/kWh
* Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną **8-letnią gwarancją**
* Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący w zakresie od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ciśnieniem z modułem powietrzno-gazowym, z tłumikiem zasysania powietrza
* Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu
* Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej
* Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym panelem LCD, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, lub podwieszana na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS. Konsola z czterema przyciskami funkcyjnymi do ustawiania podstawowych parametrów oraz dostępem do menu serwisowego. Możliwa współpraca z termostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off. Możliwość podłączenia z siecią Wi-Fi za pośrednictwem termostatu SMART TC